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	Ref.:          SR-RZH-40-1Z-316-08-12G-PB10-150

	N/Ref: 
	S/Ref: 
	Cliente:    Instituto Canario de C.M.    
	Fecha: 07.12.10


	SERVICIO
	

	Nº TAG
	

	CANTIDAD
	

	FLUIDO Y ESTADO
	

	TEMP. NORM. / MAX.
	 

	PRES. NORM./ MAX.
	 

	VISCOSIDAD
	

	CLASIF. DEL CONJUNTO
	

	CLASIF. DE ZONA
	

	CLASIF. ELECTRICA
	

	TARJETA TAG
	

	EXTENSIÓN y CABLE
	

	TIPO DE EXTENSIÓN
	CABLE

	MATERIAL
	COBRE

	DIMENSIONES
	3 HILOS DE 0.25 mm SEC 

	SUJECIÓN AL CABLE
	PRENSADO

	SALIDA CABLE
	TERMORRETRACTIL

	CONEXIÓN A PROCESO
	½” GAS – RACORD FIJO

	CABLE DE CONEXIÓN
	COBRE ESTAÑADO

	CUBIERTA EXTERIOR.
	SILICONA

	LONGITUD
	1 METROS

	TERMINALES / CONECTOR
	-
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	ELEMENTO
	

	SENSOR: TIPO / HILOS
	PT-100 / 3 HILOS

	NORMA / TOLERANCIA
	IEC-751 / B 1 DIN

	NÚMERO DE SENSORES
	UNO

	MATERIAL DE FUNDA INT.
	AISI-316 

	LONG. / DIAM. DE FUNDA
	VER ESPECIFICACION 

	RANGO TEMPERATURA
	-50 / +150ºC 

	CONEXIÓN INTERIOR
	CABLES SILICONA 

	AISLAMIENTO
	-

	TIPO DE RELLENO
	ANTIHUMEDAD


	TRANSMISOR 
	

	TIPO / MODELO
	 

	RANGO / ENTRADA
	 

	TIPO DE SALIDA / FUENTE
	 

	AISLAMIENTO (VOLTS)
	

	INDICADOR LOCAL
	

	RANGO
	


	FUNDA
	

	TIPO / MODELO
	 

	MATERIAL
	 

	ESTRUCTURA
	 

	LONG. TOTAL DE SONDA
	 

	DIMENSIONES FUNDA
	 

	ACABADO EXTERIOR
	 

	MANGO / AMPLIACION
	 

	TIPO / MODELO
	 

	MATERIAL
	 

	PINTURA RECUBRIMIENTO
	 

	Datos por:   
	  
	 Ficha Ref.: 101207-01

	Realizado por: R. Quinteiro
	Rev.:
	Conforme Cliente:
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